iBaby monitor

Przypadki uzycia:

1. Skonfigurowanie funkcji wewnetrznych poprzez aplikacje
2. Zrobienie zdjęcia obserwowanego celu
3. Sledzenie snu celu
4. Obserwowanie celu (warunki dzienne/nocne)
5. Przekazywanie komunikatu glosowego

Uzupełniające przypadki użycia:

1. Usytuowanie urzadzenia

1. Skonfigurowanie funkcji wewnetrznych poprzez aplikacje

**Wymagania**: umozliwienie korzystania z aplikacji  
**Ograniczenia**: Wymagane jest ciagle zasilanie dla urzadzenia iBaby oraz dostepna jest siec bezprzewodowa do komunikacji telefonu/tabletu z urzadzeniem.  
Jedyna wspierana platforma to iOS. Potrzeba konfiguracji z uzyciem kabla typu lightning (iPhone/iPad -> urzadzenie).   
**Scenariusz:**Podłączenie urzadzenia iBaby do źródła prądu poprzez dostarczony zasilacz.  
Podłączenie urządzenia iBaby poprzez kabel typu lightning z urzadzeniem i umozliwenie pierwszej wstepnej konfiguracji.   
**Diagram sekwencji**  @TODO  
**Dodatkowe informacje:** identyfikacja stanu baterii w telefonie przed uzyciem z urzadzeniem

1. Zrobienie zdjęcia obserwowanego celu  
     
   **Wymagania:**  umozliwenie zrobienia zdjecia z poziomu aplikacji na urzadzeniu iPhone/iPad  
   **Ograniczenia:** Ilosc wolnej pamieci w telefonie, badz tablecie. Stabilne polaczenie pomiedzy urzadzeniami.  
   **Scenariusz:** Posiadanie polaczonych miedzy soba urzadzen przy uzyciu aplikacji iBaby. Zrobienie zdjecia przy uzyciu aplikacji iBaby.  
   **Diagram sekwencji: @TODO**  
   **Dodatkowe informacje:** identyfikacja stanu baterii w telefonie przed uzyciem z urzadzeniem
2. Sledzenie snu celu  
     
   **Wymagania:** umozliwienia sledzenia celu podczas snu  
   **Ograniczenia:** Stabilne polaczenie pomiedzy urzadzeniami.